2.7.6 Implement basic connectivity

1) Как можно проверить правильность настройки паролей?

**Выйти из системы и попробовать зайти заново. Если нужно посмотреть какой пароль был установлен, то выполнить команду show running-config**

2) Какую команду необходимо для этого выполнить?

**Write memory or copy running-config startup-config**

3)Получилось ли это сделать? Дайте пояснение.

**Нет, не получилось, потому что у коммутаторов изначально не был настроен ip-address, поэтому 100% packet loss.**

4) Для чего тогда нужно настраивать IP-адреса?

**Для того, чтобы иметь доступ для использования протоколов управления на основе IP**

5) Зачем вы вводите команду **no shutdown**?

**Чтобы включить интерфейс коммутатора.**

6) Какая команда сохраняет файл конфигурации из RAM в NVRAM?

**Write memory or copy running-config startup-config**